Update/Upgrade all existing packages

Reboot?

Install pi4j

From: <https://pi4j.com/1.2/install.html>

curl -sSL https://pi4j.com/install | sudo bash

requires wiringPi, should be already installed. (<http://wiringpi.com/download-and-install/>)

or sudo apt-get install wiringpi

Autostart:

File «autostart»und directories anlegen: ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

Dieses file überschreibt (höhere prio) das system bootup config file für den benutzer pi

@lxpanel --profile LXDE-pi

@pcmanfm --deskopt –profile LXDE-pi

Xterm -e path/to/script.sh

@xscreensaver -no-splash

point-rpi

wlan autoconnect and reconnect

edit wlan network file: sudo nano /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf

scan\_ssid=1 in das gewünschte (versteckte) netzwerk einfügen -> automatisches connecten wenn verfügbar

ctrl\_XXXXXXX (default lassen)

update\_config = 1

country=CH

network={

ssid=”asdf”

scan\_ssid=1

weitere felder…

}